自 主 管 理 檢 查

|  |
| --- |
| 1. 地面平整，沒有凸起，尖銳物。 |
| 1. 基座穩固無傾斜、晃動現象。 |
| 1. 鋼管未繡損壞。 |
| 1. 焊接點牢靠無鬆脫。 |
| 1. 繩索完好，無鬆脫或斷裂現象。 |
| 1. 螺栓帽未鬆脫。 |

每週例行檢查1次。